Добрый день!

Предлагаем к рассмотрению поставку аналога запрашиваемого Вами насоса 2ЭЦВ 10-160-75 НРО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование параметра (характеристики) | Требования заказчика | Предлагаемые характеристики |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда | Чистая вода, питьевая вода | Чистая вода, питьевая вода |
| 1.2 | Производительность, м3/ч | 160 | 160 |
| 1.3 | Напор, м | 75 | 75,12 |
| 1.4 | Мощность, кВт | 45 | 45 |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 105 | 90,4 |
| 1.6 | Диапазон температуры рабочей среды, оС | От +0,1 до +40 | до +50 |
| 1.7 | Напряжение, В | 380 | 380 |
| 1.8 | Обмоточный провод ППТ-В-100-4,5 |  |  |
| 1.9 | Выводной кабель электродвигателя ВПП | 1,5 | 1,5 |
| 1.10 | Диаметр трубы, дюйм | 10 | 10 |
| 1.11 | Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.12 | Рабочее колесо | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| 1.13 | Направляющий аппарат | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| 2 | Комплектация |  |  |
| 2.1 | Электронасос центробежный скважинный |  | 1 |
| 2.2 | Инструкция/паспорт, гарантийный талон |  | 1 |